**DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1**

k veřejné zakázce malé hodnoty na stavební práce

„**Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2**“

* Staveniště je možno pro potřeby stavby napojit na vnitřní rozvody vody a elektřiny. Napojovací místa jsou ve vzdálenosti cca 30 m od stavby. Dodavatel si musí zajistit měřící zařízení.
* Přípojka NN bude realizována na základě objednávky smluvním partnerem ČEZ. d.s. na přelomu dubna a května 2020.
* Zařízení staveniště je technicky možné realizovat na parcele 453/4, viz aktualizovaná koordinační situace. Jedná se o pozemek navazující na budovu zámku. Parcela měla do roku 2019 p.č. 453/1, avšak v roce 2019 došlo k jejímu rozdělení a přilehla část parcely má nové číslo 453/4. Dodavatel musí zábor pozemku řešit s MěU Hlučín - Odborem městského majetku
* Odstranění zvýšeného terénu vedle garáže je včetně souvisejících nákladů rozpočtově řešeno v objektu 01 – Demolice stávající garáže.
* Hydroizolaci střechy zajišťuje kombinace modifikovaných asfaltových pásů. Spodní vrstva je ze samolepícího pásu tl. 3 mm, horní vrstva je z nataveného hydzoizolačního pásu tl. 5 mm
* odolného vůči prorůstání kořenů.

Příloha: C3 Koordinační situace, Projekt Elektroinstalace, Požárně bezpečnostní řešení